



Комерційна пропозиція

Пропонуємо постачання  автомобілів спеціалізованих АТС KANGAL-V KV колісною формулою 4х4 з платформою для перевезення 20 футових контейнерів .
Автомобіль спеціалізований АТС KANGAL-V KV оснащений платформою контейнеровозом  із фітинговими замками для перевезення 20 футового контейнеру. 
Технічні характеристики  надані в Додатку 1 до комерційної пропозиції.
Технічний стан новий, 2025 року випуску.
Виробник: Товариство з обмеженою відповідальністю “АВТО ТРЕЙД СЕРВИС”
Країна походження та знаходження: Україна, Київська область, с.Проліски.
Умови постачання: DDP склад замовника згідно з ІНКОТЕРМС-2020
Строк постачання: 150 днів з моменту заключення договору.
Вартість за одиницю: 5 278 000 грн*, можлива зміна ціни при зміні комплектації.
Умови оплати: післяплата 100%.




Додатки: 
1. Основні технічні та експлуатаційні характеристики автомобіля спеціалізованого АТС KANGAL-V KV.
2 Зображення автомобіля спеціалізованого АТС KANGAL-V KV для ознайомлення,  на 1 арк.



*Ціна пропозиції дійсна на протязі двох тижнів з дати надання, та надається з урахуванням діючих в Україні податків на даний товар




















Додаток  1
до комерційної пропозиції 
[bookmark: _Hlk176338950]
Основні
технічні та експлуатаційні характеристики
автомобіля спеціалізованого АТС KANGAL-V КV

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАЗОВОГО ШАСІ 
Привід коліс – 4х4 (підключаємий повний привід);
Ошиновка: односкатна
Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) – 8150х2500х3030мм
Повна маса шасі - 14 000 кг;
Вантажопід’ємність 7000 кг
Рульове управління – зліва
Максимальна швидкість -  89 км/год
Колісна база - 4700 мм
Об’єм паливного бака - 200 л
Двигун - дизельний, 
Об’єм  двигуна,  –  6700 л;
Кількість циліндрів – 6 шт;
Тип КПП – механічна ;
Кількість передач КПП з урахуванням понижених: 8+1;
Анти блокувальна система ABS;
Підключаємий повний привід з між колісним блокуванням 
Кабіна - однорядна, безкапотна;
Паси безпеки водія та пасажирів;

КОМПЛЕКТНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ
· Запасне колесо – 1 шт.
· Вогнегасник автомобільний ВП-5 – 2 шт.
· Аптечка медична автомобільна АМА 2 – 1 шт.
· Знак аварійної зупинки – 1 шт.
· Домкрат 10 т – 1 шт.
· Противідкатні упори – 2 шт.
· Штатний ЗІП автомобіля – 1 к-т.






                                                                                                                    





   Додаток  2
до комерційної пропозиції 
Зображення автомобіля 
спеціалізованого АТС KANGAL-V KV з платформою контейнеровозом (для ознайомлення)
[image: C:\Users\User\Desktop\автоконтейнеровоз.jpg][image: C:\Users\User\Desktop\фытыинг.jpg]
1. Контейнерна платформа.                                                     2.Замок  системи Twist-lock
[image: ][image: ]
3.Зовнішній вигляд шасі 
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